Boiler 1 hat keinen Treibstoff mehr.

Im Treibstofftank von Boiler 1 befindet sich kein Treibstoff mehr. Um den Tank zu füllen muss die Treibstoffpumpe 1 eingeschaltet werden. Die Pumpe wird sich nach 15 sec. automatisch einschalten, falls sie nicht manuell eingeschaltet wird.