Wassertank 1 ist leer.

Im Wassertank 1 ist kein Wasser mehr. Um den Tank zu füllen muss die Wasserpumpe eingeschaltet und das Ventil 1 geöffnet werden. Wasserpumpe und Ventil werden nach 10 sec. automatisch eingeschaltet bzw. geöffnet, falls sie nicht manuell eingeschaltet bzw. geöffnet werden.